2022-2027年重庆市预拌商品混凝土行业

发展规划

产能单位：万m3

| **区县** | **已建成****在产站点** | **至2027年规划****控制站点** |
| --- | --- | --- |
| **数量** | **产能** | **总数** | **总产能** |
| 万州区 | 10 | 870 | 12 | 1070 |
| 黔江区 | 5 | 450 | 7 | 540 |
| 涪陵区 | 4 | 500 | 8 | 830 |
| 渝中区 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大渡口区 | 4 | 450 | 4 | 450 |
| 江北区 | 7 | 580 | 0 | 0 |
| 沙坪坝区 | 5 | 540 | 5 | 540 |
| 九龙坡区 | 8 | 1210 | 8 | 1210 |
| 南岸区 | 12 | 1690 | 12 | 1690 |
| 北碚区 | 2 | 340 | 5 | 640 |
| 渝北区 | 1 | 210 | 4 | 810 |
| 巴南区 | 8 | 1100 | 11 | 1400 |
| 长寿区 | 5 | 580 | 8 | 730 |
| 江津区 | 11 | 1330 | 14 | 1630 |
| 合川区 | 11 | 1010 | 12 | 1110 |
| 永川区 | 7 | 640 | 10 | 940 |
| 南川区 | 4 | 350 | 6 | 450 |
| 綦江区 | 4 | 310 | 7 | 560 |
| 大足区 | 4 | 310 | 6 | 430 |
| 璧山区 | 6 | 890 | 9 | 1190 |
| 铜梁区 | 3 | 400 | 4 | 520 |
| 潼南区 | 5 | 470 | 6 | 520 |
| 荣昌区 | 6 | 410 | 10 | 640 |
| 开州区 | 6 | 420 | 9 | 600 |
| 梁平区 | 3 | 230 | 5 | 430 |
| 武隆区 | 4 | 290 | 6 | 350 |
| 城口县 | 1 | 90 | 2 | 150 |
| 丰都县 | 3 | 290 | 4 | 340 |
| 垫江县 | 3 | 270 | 6 | 460 |
| 忠县 | 6 | 370 | 6 | 370 |
| 云阳县 | 4 | 350 | 5 | 410 |
| 奉节县 | 2 | 190 | 4 | 310 |
| 巫山县 | 4 | 290 | 5 | 370 |
| 巫溪县 | 2 | 200 | 4 | 260 |
| 石柱县 | 2 | 170 | 4 | 230 |
| 秀山县 | 3 | 160 | 4 | 230 |
| 酉阳县 | 3 | 210 | 3 | 210 |
| 彭水县 | 2 | 160 | 3 | 190 |
| 两江新区 | 9 | 1380 | 10 | 1810 |
| 重庆高新区 | 4 | 500 | 5 | 650 |
| 万盛经开区 | 4 | 300 | 4 | 300 |
| 双桥经开区 | 2 | 300 | 2 | 300 |
| 重庆经开区 | 3 | 420 | 4 | 570 |
| **合计** | **202** | **21230** | **263** | **26440** |

注：设计产能=搅拌机设计每小时产能×12（月）×25（天）×8小时